MEMORIA TÉCNICA DE CALIDADES CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN DE PUNTO LIMPIO EN EL PUERTO DEPORTIVO DE FUENGIROLA

1. OBJETO Y EMPLAZAMIENTO

La presente memoria tiene por objeto definir los trabajos y las calidades mínimas para la construcción de una zona de punto limpio en las instalaciones portuarias, conforme a la ubicación, distribución y dimensiones indicadas en el plano que se incorpora como Anexo I.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos previstos son los siguientes:

Cerramiento y albañilería: ejecución de muros perimetrales (de al menos 40cm de altura) de bloques de hormigón, con unas dimensiones aproximadas de 9,50 × 4,50 m, incluyendo los trabajos necesarios para su correcta ejecución y terminación.

Estructura y cubierta: suministro y montaje de estructura metálica, debidamente anclada y protegida frente a la corrosión, para soporte de una cubierta de panel tipo sándwich, garantizando su correcta fijación y estanqueidad.

Cerrajería y accesos: fabricación e instalación de portones metálicos frontales abatibles mediante bisagras, con sus correspondientes herrajes y sistemas de cierre.

Acabados y limpieza: retirada de escombros y residuos generados, limpieza de la zona de actuación y entrega de la obra en condiciones adecuadas de uso.
Conexión drenaje a punto más próximo a la red de saneamiento 

Todos los materiales serán nuevos y adecuados al uso previsto y a las condiciones ambientales propias del entorno portuario.

3. NORMATIVA DE APLICACIÓN

Los trabajos se ejecutarán conforme a la normativa vigente que resulte aplicable, especialmente:

Código Técnico de la Edificación (CTE), en los aspectos que correspondan.

Código Estructural, aprobado por Real Decreto 470/2021, cuando resulte aplicable.

Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.

Real Decreto 1627/1997, sobre seguridad y salud en las obras de construcción.

Real Decreto 105/2008, relativo a la producción y gestión de residuos de construcción y demolición.

Normativa ambiental y prescripciones técnicas de la autoridad portuaria que resulten aplicables.

4. MEDIDAS PREVENTIVAS

Durante la ejecución se delimitará y señalizará la zona de trabajo, se utilizarán los equipos de protección individual adecuados y se adoptarán las medidas necesarias para prevenir caídas, golpes, atrapamientos e incendios.

Los trabajos se coordinarán con la autoridad portuaria para evitar interferencias con la actividad habitual del recinto. Asimismo, se garantizará la correcta gestión de los residuos generados y la protección de las instalaciones existentes.

5. CONDICIONES DE EJECUCIÓN

La obra se ejecutará de acuerdo con la presente memoria, el plano incorporado como Anexo I y las instrucciones de la propiedad y de la dirección facultativa, cuando corresponda.

El plazo máximo de ejecución de los trabajos será 15 días.

El contratista incluirá en su oferta los materiales, la mano de obra, los medios auxiliares, el montaje, las fijaciones, las protecciones anticorrosivas y la limpieza final necesarios para la correcta terminación de los trabajos.

Las dimensiones y características definitivas se ajustarán al plano anexo y a las condiciones existentes en el emplazamiento.

6. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
El contratista adjudicatario deberá disponer de una póliza de seguro de responsabilidad civil en vigor durante todo el periodo de ejecución de los trabajos, con una cobertura mínima de 600.000 € por siniestro, que cubra los daños personales y materiales que pudieran ocasionarse a terceros, usuarios, embarcaciones e instalaciones portuarias como consecuencia de la ejecución de la obra.

La contratación de dicho seguro no eximirá al contratista de las responsabilidades legales que pudieran derivarse de la ejecución de los trabajos

ANEXO I. PLANO DE UBICACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y DIMENSIONES DEL PUNTO LIMPIO.
